**智能Wifi模块使用说明书**

目 录

[一、 使用须知 2](#_Toc535433835)

[二、 功能说明 2](#_Toc535433836)

[三、 绑定操作 2](#_Toc535433837)

[四、 远程开锁 3](#_Toc535433838)

[五、 开门记录 4](#_Toc535433839)

[六、 安全报警 4](#_Toc535433840)

[七、 门锁用户 5](#_Toc535433841)

[八、 临时密码 5](#_Toc535433842)

[九、 门锁管理 6](#_Toc535433843)

[1、 配置wifi 6](#_Toc535433844)

[2、 钥匙管理 6](#_Toc535433845)

[3、 门锁设置 6](#_Toc535433846)

[4、 生成绑定二维码 6](#_Toc535433847)

[5、 扫描绑定设备 7](#_Toc535433848)

[6、 解绑设备 7](#_Toc535433849)

## 使用须知

十分感谢您购买本公司产品，为使我们产品更好的为您服务，在使用前请详细阅读本手册并保存好，以备日后参考。本说明书只简要的说明本产品使用注意事项。

## 功能说明

锁道APP应用是一款实时对智能锁指纹锁进行远程管理的专业级APP，主要功能如下：

1. 开门记录
2. 安全报警
3. 临时密码
4. 远程开门
5. 钥匙管理
6. 用户管理

## 绑定操作

1. 将智能锁体内的电池全部卸下后插入智能wifi模块并重新安装电池
2. 从AppleStore或安卓市场下载“**锁道**”APP
3. 注册并登陆APP
4. 在智能锁端进入菜单，并选择配置wifi菜单，使智能锁进入wifi路由配置模式（**本设备不支持5G wifi，请将路由器设置为2.4G模式；配置超时时间为60秒，请尽快通过APP配置wifi**）

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

4.数据统计/APP

1.禁止远程开锁

2.开启远程开锁√

3.远程开锁指令

4.配置WIFI

1.开门记录查询

2.存储信息统计

3.APP设置

4.恢复出厂设置

1.临时密码设置

2.wifi设置

1. 在手机APP上选择 **绑定门锁** 🡪 **配置wifi** 🡪 输入当前连接的路由器密码 🡪 点击配置wifi按钮



## 远程开锁

1. 在智能锁端开启远程开锁功能（默认开启）

1.禁止远程开锁

2.开启远程开锁√

3.远程开锁指令

4.配置WIFI

1.开门记录查询

2.存储信息统计

3.APP设置

4.恢复出厂设置

1.临时密码设置

2.wifi设置

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

4.数据统计/APP

1. 设置远程开锁指令（**指令长度为2 ~4位，按 # 键确认，默认远程开锁指令为88#**）

1.开门记录查询

2.存储信息统计

3.APP设置

4.恢复出厂设置

1.临时密码设置

2.wifi设置

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

4.数据统计/APP

1.禁止远程开锁

2.开启远程开锁√

3.远程开锁指令

4.配置WIFI

1. 在智能锁待机界面输入远程开锁指令并按#键确认
2. APP端输入开锁授权密码（**点击远程开锁按钮并输入智能锁端有效可开锁的密码**）

## 开门记录

显示所有开门记录（包括指纹开锁、密码开锁、IC卡开锁、APP远程开锁、APP临时密码开锁、默认密码开锁），用户点击开门记录可对当前钥匙设置别名，也可将该开门记录对应的钥匙绑定给特定的用户。




## 安全报警

显示所有的报警记录（包括 撬锁报警、多次尝试密码报警、多次尝试指纹报警、多次尝试磁卡报警、低电量报警、关锁异常报警、劫持开锁报警、进入管理员菜单报警）



## 门锁用户

显示当前智能锁所有的用户列表（包括绑定到该用户的钥匙信息）



## 临时密码

用户可选择按次数、按小时或按天数设置临时密码有效期，超出有效期后密码自动作废

**配对码是临时密码唯一绑定标志，请注意保密，用户可重置配对码，重置后之前生成的临时密码全部自动作废**

1.APP密码启用√

2.APP密码禁用

3.查看配对码

4.重置配对码

1.开门记录查询

2.存储信息统计

3.APP设置

4.恢复出厂设置

1.临时密码设置

2.wifi设置

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

4.数据统计/APP

1. 打开app，进入临时密码菜单
2. 在智能锁端选择APP密码启用
3. 选择查看配对码
4. 通过手动输入或扫描二维码输入配对码
5. 选择临时密码类型
6. 设置临时密码次数
7. 生成临时密码

## 门锁管理

### 配置wifi

用户可以在该菜单下面配置其他智能门锁

### 钥匙管理

用户在该菜单中管理当前智能锁端的钥匙（绑定用户、设置用户别名、设置劫持钥匙、删除钥匙）

### 门锁设置

用户可在该界面设置门锁名称、开启或关闭开门推送信息和报警推送信息

### 生成绑定二维码

用户可在该菜单中生成当前智能锁的绑定二维码，通过该二维码将智能锁分享给他人（通过分享二维码绑定的智能锁，需要将钥匙绑定给该用户，通过绑定的钥匙开锁用户可收到开锁推送信息）

### 扫描绑定设备

用户可通过扫描二维码绑定智能门锁

### 解绑设备

解除绑定当前智能门锁